

**Вода 3/8’’ наружная**

**Электропроводка**

**3 х 1,5 мм2**

**Аспирация,**

**Ø 30 мм**

**Воздух 3/8’’ наружная**

**Канализация,**

**Ø 40 мм**

**Кресло MOON**

**Отверстия для крепления к полу**

Электропроводка – 3\*1,5 кв.мм

Выводы вода-воздух на высоту 20-25мм над полом, не считая крана. После крана нужна внешняя резьба 3/8’’ (удобнее всего использовать переходник ½- 3/8”).

Аспирация – пластиковая труба Ø30 мм 5-10 мм над уровнем пола

Канализация – пластиковая труба Ø40 мм 5-10 мм над уровнем пола